嘉陵江昭化区段禁采区分布情况表

表6.1-5

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分区名称 | 里程桩号 | 坐标 | 长度（km） | 禁采缘由 |
| X | Y |
| 1 | 1#禁采区 | K712+592 | 568803.648 | 3582602.808 | 3.782 | 摆宴坝嘉陵江大桥，白龙江汇口，河势敏感区 |
| K708+810 | 567979.049 | 3579537.687 |
| 2 | 2#禁采区 | K698+603 | 568825.348 | 3575843.265 | 3.5 | G75兰海高速嘉陵江特大桥，邓家河大桥，射箭场镇及堤防 |
| K695+103 | 567224.975 | 3574015.042 |
| 3 | 3#禁采区 | K685+403 | 567371.450 | 3567174.124 | 14.903 | 绵广复线嘉陵江特大桥，红岩镇嘉陵江大桥，红岩场镇及堤防、红岩码头及船厂、红岩水质监测站，红苕坪滑坡、红岩镇滑坡、天子墓滑坡、大阳河滑坡、四房里滑坡 |
| K670+500 | 564414.828 | 3559047.483 |
| 4 | 4#禁采区 | K648+921 | 565478.127 | 3548262.594 | 3.5 | 江口嘉陵江大桥 |
| K645+421 | 567062.225 | 3545973.246 |
| 5 | 5#禁采区 | K638+141 | 568662.598 | 3541616.976 | 7.141 | 虎跳嘉陵江大桥、虎跳滑坡 |
| K631+000 | 569492.622 | 3538107.004 |
| 合计 | 禁采区河段长度32.826km |